        Hinweise zur Erstellung von Prueflisten
        ________________________________

        Das Programm WSPRUEF.EXE liest zwei Definition-Dateien ein :
        WSPRUEF.CTR zur Definition  WSP-Eingabe-Daten, die
        ausgewertet werden sollen.
        PRF.CTR zur Definition der gewuenschten Ergebnisliste

        Beispieldatei fuer WSPRUEF.CTR :
        Datei1 :  stawabe.wsp  Dateinamen sind frei waehlbar (max 60 Zeichen)
        Datei2 :  stawabe.erg       "
        Datei3 :  stawabe.bew       "
        Ausgabe:  stawa2.TAB        "  (Protokoll-Datei : WSPRUEF.LOG)
        Fehler :  WSPPRUEF.ERR
        .NS.   :  =0 ohne Punktbefehle, =1 mit Punktbefehlen

        Beispieldatei fuer PRF.CTR :
           1 :  WSP-L   : Wasserspiegellage in m + NN
           2 :  EH      : Energiehoehe in m + NN
           3 :  Wtiefe  : Fliesstiefe in m
           4 :  BL              : Wasserspiegelbreite links in m
           5 :  BF      : Wasserspiegelbreite mitte in m
           6 :  BR              : Wasserspiegelbreite rechts in m
           7 :  UL              : benetzter Umfang links in m
           8 :  UF              : benetzter Umfang mitte in m
           9 :  UR              : benetzter Umfang rechts in m
           10:  KSTL    : Rauheitsbeiwert links
           11:  KSTF    : Rauheitsbeiwert mitte
           12:  KSTR            : Rauheitsbeiwert rechts
           13:  ENDE

        ___________________________________________________

        Anzahl und Reihenfolge der Ausgabewerte sind beliebig.
        Die Ausgabewerte sind durch Kennwert-Namen festzulegen
        Pro Ausgabeseite koennen max 12 Werte definiert werden.
        Abschluss eines Formulars mit dem Kennwort  ENDE.
        Folgende Kennwerte sind vorgesehen
        ___________________________________________________

        1. EINGABEDATEN

        LL              : Abstand links in m
        LF              : Abstand mitte in m
        LR              : Abstand rechts in m
        IDP             : Kennziffer fuer Sonderprofile
        IVZ             : Kennziffer fuer Verzweigungen
        MFB             : Kennziffer fuer Mehrfeldbruecken
        DKUK    : Konstruktionsunterkante von Bruecken in m+NN
        DKOK    : Konstruktionsoberkante von Bruecken in m+NN
        BP              : Niedrigwasserquerschnitt Wasserspiegelbreite
        UP      : Niedrigwasserquerschnitt benetzter Umfang
        FP              : Niedrigwasserquerschnitt Fliessquerschnitt
        ktrL            : Rauheitsbeiwert in der linken Trennflaeche
        ktrR            : Rauheitsbeiwert in der rechten Trennflaeche


        HYDRAULISCHE WERTE AUS STANDARDLISTEN

        Qges    : Gesamtabfluss
        QL              : Abfluss links in m3/s
        QF              : Abfluss mitte in m3/s
        QR              : Abfluss rechts in m3/s
        WSP-L           : Wasserspiegellage in m + NN
        Wtiefe  : Fliesstiefe in m
        EH              : Energiehoehe in m + NN
        BL              : Wasserspiegelbreite links in m
        BF              : Wasserspiegelbreite mitte in m
        BR              : Wasserspiegelbreite rechts in m
        UL              : benetzter Umfang links in m
        UF              : benetzter Umfang mitte in m
        UR              : benetzter Umfang rechts in m
        KSTL    : Rauheitsbeiwert links
        KSTF            : Rauheitsbeiwert mitte
        KSTR            : Rauheitsbeiwert rechts
        VL              : Fliessgeschwindigkeit links in m/s
        VF                      : Fliessgeschwindigkeit mitte in m/s
        VR              : Fliessgeschwindigkeit rechts in m/s
         IE             : Reibungsgefaelle in o/oo
        Froude          : Froudezahl
        HZV             : oertliche Verlusthoehe in m
        FL              : Fliessquerschnitt links in m2
        FF              : Fliessquerschnitt mitte in m2
        FR              : Fliessquerschnitt rechts in m2
        Alpha           : Energiestromverteilungsbeiwert
        AlphaS          : Impulsstromverteilungsbeiwert
        LambL   : Widerstandsbeiwert links
        LambF   : Widerstandsbeiwert mitte
        LambR            : Widerstandsbeiwert rechts
        ZETA             : oertlicher Verlustbeiwert


        AUS ERGEBNISSEN ABGELEITETE WERTE

        ZS              : Sohlhoehe
        Uferl           : Uferhoehe links in m+NN   (Markierung LU)
        UferR                   : Uferhoehe rechts in m+NN  (Markierung RU)
        RandL           : Randhoehe links in m+NN   (Markierung PA)
        RandR           : Randhoehe rechts in m+NN  (Markierung PE)
        WtuL            : Wassertiefe ueber Uferhoehe links in m
        WtuR              : Wassertiefe ueber Uferhoehe rechts in m
        FreibL          : Freibordhoehe aussen links in m
        FreibR          : Freibordhoehe aussen rechts in m
        HtrL            : Hoehe der Trennflaeche links in m
        HtrR            : Hoehe der Trennflaeche rechts in m
         hydrL                  : hydraulischer Radius links in m
        hydrF                   : hydraulischer Radius mitte in m
        hydrR           : hydraulischer Radius rechts in m
        TauL            : Sohlschubspannung links in N/m2
        TauF            : Sohlschubspannung mitte in N/m2
        TauR            : Sohlschubspannung rechts in N/m2
        WSP-Diff        : Wasserspiegeldifferenz zum Vorprofil
        EH-Diff         : Energiehoehendifferenz zum Vorprofil
        IE-M            : mittleres Reibungsgefaelle (IEi+IEi+1)/2 in o/oo
        LamTrL  : Widerstandsbeiwert in der linken Trennflaeche
        LamTrR  : Widerstandsbeiwert in der rechten Trennflaeche
        VtrL            : Fliessgeschwindigkeit an der linken Trennflaeche
        vtrR            : Fliessgeschwindigkeit an der rechten Trennflaeche

        FESTSTOFFTRANSPORT NACH ENGELUND-HANSEN

        ThetaL          : Stroemungsintensitaet linkes Vorland  = Froude*L^2
        ThetaF          : Stroemungsintensitaet Hauptgerinne    = Froude*F^2
        ThetaR          : Stroemungsintensitaet rechtes Vorland = Froude*R^2
        PhiehL          : Transportintensitaet Engelund-Hansen links
        PhiehF          : Transportintensitaet Engelund-Hansen mitte
        PhiehR          : Transportintensitaet Engelund-Hansen rechts
        MGehL           : Transportrate Engelund-Hansen links   in t/md
        MgehF           : Transportrate Engelund-Hansen mitte   in t/md
        MGehR           : Transportrate Engelund-Hansen rechts  in t/md
        MGehG           : Transportrate Engelund-Hansen gesamt  in t/md

        FESTSTOFFTRANSPORT NACH MEYER-PETER

        PhimpL  : Transportintensitaet Meyer-Peter links
        PhimpF  : Transportintensitaet Meyer-Peter mitte
        PhimpR  : Transportintensitaet Meyer-Peter rechts
        MGmpL   : Transportrate Meyer-Peter links       in t/md
        mGmpF   : Transportrate Meyer-Peter mitte       in t/md
        mGmpR   : Transportrate Meyer-Peter rechts      in t/md
        mGmpG   : Transportrate Meyer-Peter gesamt      in t/md

        SONSTIGE DEFINITIONEN

        cc              : Jede mit CC anfangende Zeile wird als
                                   Kommentarzeile gelesen
        leer            : leer
        ENDE            : immer am Ende der gewuenschten Liste einfuegen.


