Hinweise zur Daten-Konvertierung  ESNA -->  WSPLWA
----------------------------------------------------
                  Stand 04.09.2004

Uebergabedatei des Konvertierungsprogrammes ESNA_LWA.CTR :

     Name der ESNA-Datei   :  Name.QRP (Daten im ESNA_T1-Format)
     Name der LWA-Datei    :  Name.WSP (Ergebnisdatei im LWA-Format)

Beide Dateinamen sind mit Extensionen anzugeben.

Fuer das Einlesen der Brueckenwerte wird die Datei Name.BRK,
fuer das Einlesen der Q_Werte und des Startwertes HA die Datei Name.CTR
gesucht. Die Namen mussen mit der QRP-Datei uebereinstimmen.
Wenn diese Dateien nicht gefunden werden, sind die fehlenden Angaben
durch manuelle Nachbearbeitung zu ergaenzen !

Fuer die Fehlersuche werden folgende Dateien angelegt :

 1. Protokolldatei  ESNA_LWA.LOG
 2. Fehlerprotokoll ESNA_LWA.ERR


Formatbeschreibung ESNA-Datensaetze
-----------------------------------
Reihenfolge der Dateneingabe in Fliessrichtung !

Gelaendedaten : Datei *. QRP (ASCII) TYP ESNA_T1

Alle Zeilen mit einem * in der ersten Spalte werden als Kommentar
ueberlesen. Jeder Datensatz beginnt i.d.R. mit 6 Kommentarzeilen.

In Zeile Nr. 7 wird eine Integerzahl erwartet : IANZ = Anzahl der Profile

Jedes Querprofil hat 2 Header-Zeilen, gefolgt von n Zeilen mit y-z-Werten.

SA01 :  ID   = Art des Querprofiles
               Typ 0 = Profil ist nicht wirksam (Kommentar)
               Typ 3 = Normalprofil
        n    =  Anzahl der Punkte
        PTXT =  beliebige Profilbezeichung (A5)
        Stat = Station in km
        Q(i) = Abflusswert in m3/s, wird ueberschrieben, wenn Name.CTR vorhanden.

   Format (2I10,5X,A5,2F10)

SA02 :  IL  =  Grenzpunkt linkes Vorland
        IR  =  Grenzpunkt rechtes Vorland
        IPA =  Grenze Durchstroembereich links
        IPE =  Grenze Durchstroembereich rechts
        ITL =  Typ der Grenze links (0 = dichter Bewuchs, 1 = flaches Gelaende)
        ITL =  Typ der Grenze rechts

   Format (6I10)

SA03 :  Format fuer Messpunkte Typ 1  fuer n-Punkte
        y(i) =  y-Wert in m
        z(i) =  z-Wert in m
        ks(i) = k-Wert in m
        dp(i) = Durchmesser eines Bewuchselementes in m
        ax(i) = Bewuchselementabstand in Fliessrichtung in m
        ax(i) = Bewuchselementabstand in y-Richtung in m

   Format (6F10)

Hinweis :
--------
     Beim Konvertieren werden alle Bruecken mit IDP=11 und Wehre als Normalprofile
     umgesetzt (Zusatztext in SA30 WEHR). Wenn die Art des Profiles
     in der *.QPR-Datei einen Kennwert 0 hat, dann wird dieses Profil nur als
     Kommentar uebernommen (Kennung in Spalte 1 un 2 DD). Bei der ESNA-Anwendung
     wurden diese Profile ausgespart und zwischen den Nachbarprofilen ein neues
     Profil interpoliert (warum auch immer).

  IN ALLEN GENANNTEN FAELLEN IST EINE MANUELLE NACHBEARBEITUNG ERFORDERLICH !!!!

Beispieldateien :  DOB.QRP, DOB.BRK, DOB.CTR --> DOB.WSP

Bemerkung:
----------
    In ESNA-Manual 4-92  werden zusaetzliche Formatbeschreibungen
    gegeben. In der Datei *.KS werden die Rauheitswerte nur durch Rauheitsklassen
    definiert. Diese Eingabe wird nicht unterstuetzt,
    da die *.QPR-Dateien i.d.R. verfuegbar sind.

