               Hinweise zum Konvertierungsprogramm ASC_LWA.EXE
               -----------------------------------------------

 Es wird zuerst eine Steuerdatei ASC_LWA.CTR gelesen,
 mit der 2 Dateinamen definiert werden.

             1.) Die INPUT-Datei im ASCII-Format
             2.) Der Name fuer die Ausgabedatei *.WSP


 Die Datei-Namen werden mit Pfadangaben gelesen (max 120 Zeichen).

 INPUT-Datei (ASCII)
 ----------
 Jedes Querprofil wird mit einer Ueberschriftzeile mit einer Kennung und der
 Station in km eingeleitet. Moegliche Kennungen sind STATION, km oder Profil.
 Die Folgezeilen enthalten entweder nur y und z-Werte oder 4 Wertepaare
 bei Uebernahme der Gauss-Krueger-Koordinaten.
 Die Zahlenwerte sind durch 2 Leerzeichen oder durch das Satzzeichen
 Semikolon zu trennen.

 Die Kennung fuer die Stationsbezeichnung sollte am Anfang der Stationszeile
 stehen (Spalten 1 bis 2).

 Ende der Konvertierung : Zeichen # in der ersten Spalte einer Zeile,
                          oder Datei-Ende


 Testbeispiele : WENDYY.TXT WENDYY.WSP, SCHOLZ.ASC, SCHOLZ.WSP

