      Hinweise zum Auswerteprogramm  WSPLIST
      -------------------------------------------------------------------

      WSPLIST erstellt zwei verschiedene Uebersichtstabellen zur schnellen
      profilweisen Orientierung ueber das Abflussgeschehen. Zusaetzlich
      wertet WSPLIST Ueberflutungs- und Vollfuellungszustaende aus.
      Dazu muessen mehrer Abflusszustaende in einer aufsteigenden Folge
      gerechnet sein. z.B. 1, 2, 3, 5, 10 ... m3/s. Die gesuchten bordvollen
      Abfluesse oder Ausuferungsabfluesse werden dann ausgehend den
      vorgegebenen Ausuferungshoehen zwischen den gerechneten Stuetzstellen
      interpoliert.

      Ergebnisdateien sind:
      -------------------------------
        *.WKM :         alle Profile pro Abfluss mit Wassertiefe und -breite
        *.UEB :         alle Abfluesse pro Station mit Ueberlastungen
        *.MAX :         Liste der bordvollen Abfluesse
        *.XLX :         Ausgabe von Laengsschnittdaten im EXCEL-Format


      Eingabedatei :  WSPLIST.CTR
      -------------------------

	Die Namen der Eingabedateien und Ergebnisdateien muessen in der
	WSPLIST.CTR definiert sein. Zusätzlich kann angegeben werden, ob der
	bordvolle Abfluss nur zwischen LU und RU (Hauptgerinne) oder für den
	Gesamtquerschnitt zwischen PA und PE berechnet werden sollen.
	Eingabeparameter ist entweder Bordvolltyp PA oder LU.
        Wenn der höchste Bezugspunkt ausserhalb von PA und PE liegt, darf der
        Typ-Eintrag nicht PA oder LU sein.
	Gelesen wird erst ab Spalte 10.

	Beispiel:
	---------

	WSP     :Euws0001.002
	ERG     :Euer0001.002
	Ausgabe :Eu
	Typ     :LU


     Definition der Ausuferungshoehen fuer  Qvoll:
     1.       Erster und letzter Profilpunkt
     2.       LU und RU
     3.       bei geschlossenen Durchlaessen der hoechste Punkt DKUK auf SA21
     4.       bei Ueberstroemten Durchlaessen DKOK aus SA 29
     5.       bei offenen Profilen Kennung L oder R in Spalte 40


          In der o.g. Reihenfolge werden die Angaben auf Vorhandensein
          geprueft, die letzte gilt dann.


       Markierungen in den Ergebnislisten

       >    oder  <  zeigt an, dass der Bereich des Profils verlassen wurde
       ~     zeigt an, dass das Ufer sehr flach ist und geringe Spiegel-
               differenzen grosse Breitenaenderungen herrvorrufen koennen.
      o      ein geschlossener Durchlass ohne Ueberstroemungsbreite
      =      ein geschlossener Durchlass


      Das Programm WSPLIST.EXE liest eine Datei  WSPLIST.CTR  ein.

      Mit dieser Datei werden Datei-Namen fuer die Eingabedaten definiert.

      Beispieldatei :     Gelesen wird von Spalte 10 an,
                                   der Zeilenanfang ist Kommentar

      WSP-Datei:        Dateiname der WSP-Eingabedaten (mit Extension)
      ERG-Datei:        Dateiname der Ergebnisdatei (nur LUA-Ergebnislisten)
      Listergebnisse :  Dateiname mit Extensionen .WKM, .UEB, .MAX, .XLX
      Protokolldatei :  Dateiname.LOG (wird gesetzt )






         *.WKM
         --------
    Station      Q       WSP     U-li        U-re  W-Tiefe      li  Breite re
    200.00     5.00   105.17   106.08      106.34     1.13      .81      5.57
    217.00     5.00   105.18   106.18      106.44     1.04      .75      5.29
        ...
    200.00   60.00   106.77  106.08**  106.34**    2.73  <   32.90   37.10
    217.00   60.00   106.76  106.18**  106.44**    2.62  <   32.90   37.10 >

     *.UEB
     -------
    Station  Uf-li   Uf-re      Q   Ue-li WSP  Ue-re         W-Tiefe     li  Breite re
    200.00  106.08  106.34      5.0       105.17              1.13          .81     5.57
                               10.0       105.59              1.55         3.15    6.84
                               15.0       105.89              1.85         3.89    7.76
                               20.0     **106.13              2.09 <      32.90    8.49
                               25.0     **106.28              2.24 <      32.90    8.94
                               30.0     **106.38**            2.34 <      32.90   37.10 >
                               40.0     **106.53**            2.49 <      32.90   37.10 >
                               50.0     **106.72**            2.68 <      32.90   37.10 >
                               60.0     **106.77**            2.73 <      32.90   37.10 >
    217.00  106.18  106.44      5.0       105.18              1.04         .75     5.29
                               10.0       105.60              1.46        2.92     6.57
                               15.0       105.90              1.76        3.67     7.48
                               20.0       106.14              2.00        4.26     8.21
                               25.0     **106.27              2.13 <     32.90     8.61
                               30.0     **106.37              2.23 <     32.90     8.91
                               40.0     **106.51**            2.37 <     32.90   37.10 >
                               50.0     **106.70**            2.56 <     32.90   37.10 >
                               60.0     **106.76**            2.62 <     32.90   37.10 >
      *.MAX
      --------
     Station     Uf-li     Uf-re    Qmax      WSP
      200.00    106.08    106.34    19.0      106.08
      217.00    106.18    106.44    21.5      106.18
      237.00    106.58    106.64    18.5      106.58

