PROJEKT-TITEL 3
HYDROTEC Ingenieurgesellschaft fuer Wasser u. Umwelt mbH
Hydraulische Berechnung der Unteren Sieg, P384
Im Auftrag des StUA Koeln Aussenstelle Bonn 
$
JOB-KENNUNG WASSERSPIEGELRECHNUNG
$
DY-SCHRITTWEITE   0.25
ITERATIONSGENAU  0.001
MAX-ITER           500
MAX-ABFLUSSTIEFE  10.0
WANDHOEHE          5.0
DEBUG                0
$
RAUHEIT DARCY-WEISBACH
BERECHNUNG-VORLAND+BEWUCHS Mertens 
$
$ fuer MW: Anfangsw. gesetzt, weil Rueckstau von unterhalb
$$         ABFLUSS            6.492
$$         ANFANGSWASSERSTAND 58.35
$
$
$---------------------NASIM
$$         entsprechendes Summary auswaehlen:
FILE-OPTION NASIM
Q-NASIM     vermess.sum
$Q-NASIM     hq84.sum
$Q-NASIM     hq94.sum
$---------------------PLOTLONG
FILE-OPTION: LAENGSSCHNITTE A3
             PROFILNUMMERN
             KILOMETRIERUNG
             WASSERMENGEN
             STRASSENHOEHE
             PL-Y-BEGRENZT
             SCHNITT
             BREITEN
             PROF-TEXTE
             L-BEGRENZT
             R-BEGRENZT
             BORDVOLL
             L-GELAENDE 
             R-GELAENDE  

PL-CONTROL   sieg.plc
PL-DATEN     sieg.pld
PL-C-BREITEN sieg.brc
PL-D-BREITEN sieg.brd  
$---------------------INPUT
PROFILE      sieg.pro
ELEMENT      sieg.ele
KEIN-INPUT-ECHO
$---------------------OUTPUT
WSP-VORLAND
ERGEBNISSE   sieg.wsp
SEITENVORSCHUB
$---------------------ENDE
ENDE-INPUT
