
          Das Auswerteprogramm WSPVGL.EXE ermittelt Abweichungen
          zwischen den Ergebnis-Kenngroessen verschiedener Varianten.
          Es koennen max. 3 Ergebnisdateien verglichen werden (mind. 2).

          Datei 1 : Eingabesteuerdatei : WSPVGL.CTR.
          Beispiel :

          Datei1 :       stawabe.erg
          Datei2 :       stawab1.erg
          Datei3 :       stawab2.erg
          Ausgabe:       ausgabe.vgl

          Datei 2 : Formatdatei :  VGL.CTR
          zur Angabe der gewuenschte Vergleichswerte
          Beispiel (Kenngroessen werden ab Spalte 10 gelesen ):

          CC Vergleichswerte
          Tab. 1  : WSP-Lage
          Tab. 2  : W-Tiefe
          Tab. 3  : E-Hoehe
                    ENDE
           oder
                    
           CC Vergleichswerte
           Tab. 1 : WSP+EH+W-Tiefe
                    ENDE

         ____________________________________________

         Moegliche Kennwerte fuer den Wertevergleich
        (Anzahl und Reihenfolge beliebig)
         _____________________________________________

         WSP-Lage
         E-Hoehe
         W-Tiefe
         KST-WERTE  (Strickler)
         Abfluss
         Geschwindigkeit
         Breite
         Umfang
         hydr. Radius
         Flaeche
         Tau
         KS-WERT in mm
         Lambda-Werte
         WSP+EH+W-Tiefe
         Froude+Alpha+HZV
         ENDE         

         Hinweis :
         WSP-Lage, E-Hoehe und W-Tiefe einzeilig
         alle anderen Kennwerte 3-zeilig (links, mitte, rechts)
         
         ausserdem dreizeilig in einer Tabelle
         WSP+EH+W-Tiefe   
         Froude+Alpha+HZV