 Hinweise zum Konvertierungsprogramm HEC_LWA
 -------------------------------------------
 Die Steuerdatei HEC_LWA.CTR besteht aus 4 Zeilen:
   1.) Die HEC-RAS-Geomtrie-Datei *.R0? im ASCII-Format
       alternativ HEC-RAS-Geometrie-Datei *.G0?
   2.) Einheiten (feet oder meter)
   3.) Die HEC_RAS-ABFLUSS-Datei *.F0? im ASCII-Format
   4.) Der Name furr die Ausgabedatei *.WSP

 Alle Namen werden mit Pfadangaben gelesen (max 80 Zeichen)

